|  |  |
| --- | --- |
| **ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  **ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ**  **Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:**   * разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; * провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись; * обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии; * обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы; * оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; * обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения; * обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой; * предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами; * обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3; * выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м; * установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним; * предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.   **Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны:**   * обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы; | * расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м; * не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; * не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами; * установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание; * обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом; * обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.   **При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**   * эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; * пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; * применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; * производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.   **При возникновении пожара звонить «01»,**  **с сотового телефона «112».** |
| **ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  **ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ**  **Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:**   * разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; * провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись; * обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии; * обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы; * оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; * обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения; * обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой; * предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами; * обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3; * выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м; * установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним; * предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.   **Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны:**   * обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы; | * расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м; * не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; * не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами; * установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание; * обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом; * обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.   **При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**   * эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; * пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; * применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; * производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.   **При возникновении пожара звонить «01»,**  **с сотового телефона «112».** |