|  |  |
| --- | --- |
| **ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ****Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:*** разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
* провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись;
* обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии;
* обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы;
* оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
* обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения;
* обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой;
* предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами;
* обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3;
* выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м;
* установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним;
* предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

**Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны:*** обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
 | * расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;
* не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;
* не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;
* установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;
* обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
* обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:*** эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.

**При возникновении пожара звонить «01»,** **с сотового телефона «112».** |
| **ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ****Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:*** разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
* провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись;
* обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии;
* обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы;
* оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
* обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения;
* обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой;
* предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами;
* обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25 м3;
* выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м;
* установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним;
* предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

**Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны:*** обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
 | * расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;
* не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;
* не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;
* установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;
* обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
* обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:*** эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.

**При возникновении пожара звонить «01»,** **с сотового телефона «112».** |