|  |  |
| --- | --- |
| **Уважаемые граждане Серовского городского округа соблюдайте правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления**  В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки.  **Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности:**   * перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины; * печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку; * чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; * любая печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступок, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.; * чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем по полтора часа; * за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена; | * чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи; * не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; * в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов; * необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона; * зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.   **При эксплуатации печного отопления запрещается:**   * оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; * располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; * применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; * топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;   Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.  **Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.**  **Телефон вызова экстренных служб «01», «112».** |
| **Уважаемые граждане Серовского городского округа соблюдайте правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления**  В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки.  **Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности:**   * перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины; * печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку; * чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; * любая печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступок, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.; * чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем по полтора часа; * за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена; | * чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи; * не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; * в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов; * необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона; * зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.   **При эксплуатации печного отопления запрещается:**   * оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; * располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; * применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; * топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;   Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.  **Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.**  **Телефон вызова экстренных служб «01», «112».** |